|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采血处排队叫号系统清单 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 参考图 | 主要参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 无线排队主机 |  | （1）液晶显示屏：17寸液晶显示屏 （2）触摸屏：采用17寸单点红外触摸屏 （3）热敏打印机：USB接口/自动切纸/切纸刀 100万刀/打印速度 150mm/秒 打印头可靠性 >=60万次热敏头5.0（26.4V/128点）切刀频率60次/分钟  （4）PC控制主机工控主板(主频四核1.44GHZ最高2.1GHZ)/32G固态硬盘/2G内存/5V2.5A电源 外观尺寸：1400mm\*400mm\*390mm(高\*宽\*厚)  (5)通信方式：433全无线收发通信  备注：1.可设置自动开关机 2.8Ω10W\*2个喇叭（声音可调节） 3.win10系统 可定做颜色/功能模块/微信预约 | 台 | 1 |
| 2 | 无线呼叫器 |  | 16键呼叫器 支持顺呼、重呼、特呼、暂停、评价提示、转移、业务设置、查询等相关的叫号功能 尺寸：120mm\*88mm\*41mm 供电方式：5V1A | 只 | 5 |
| 3 | 窗口显示屏 |  | F5.0单基色，5个汉字显示；黑铝合金外壳（有3.75规格可选）；电源：内置5V/3A电源直通220V；5.0尺寸：15.5\*64cm | 块 | 5 |
| 4 | 无线排队系统软件 |  | 能满足各种复杂的排队需求；可自定义业务员，窗口，取票界面。可自定义，每天取票数量。 支持顺呼、重呼、特呼、暂停、评价提示、转移、业务设置、查询等相关的叫号功能 | 套 | 1 |
| 5 | 电源线等辅材 |  | 显示屏、叫号机、呼叫器电源线 | 批 | 1 |
|  | 安装调试费 |  | 安装调试、维护及质保 | 项 | 1 |