附件：

采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 计量单位 | 年用量（预估） | 技术参数 |
| 聚氯化铝  PAC | 千克 | 18000 | 氧化铝(AL2O3)质量分数/%≥28  [盐基度](https://baike.so.com/doc/8431512-8751377.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)%30-90  密度(20℃)/(g/cm3)≥1.10  [水不溶物](https://baike.so.com/doc/2473053-2613831.html" \t "https://baike.so.com/doc/_blank)质量分数/%≤1.5  PH(1%水溶液)3.5-5  砷(分数%≦0.0015  铅(Pb)质量分数As)质量%≦0.006  铁(Fe)质量分数%≦5.0 |
| 聚丙烯酰胺  PAM | 千克 | 600 | 固含量%≧88.0  丙烯酰胺单体含量（干基）%≦0.05  溶解时间（离子型）/min≦90  溶解时间（非离子型)/min≦120  筛余物（1.00mm筛网）≦10  筛余物（180um筛网）≧80  不容物（离子型）≦2.0  不容物（非离子型）≧2.5 |
| 硫代硫酸钠 | 千克 | 300 | 硫代硫酸钠（ Na2S2O3·5H2O）质量分数/%≧98.0  水不溶物质量分数/%≦0.03  硫化物（以Na2S计）的质量分数≦0.003  铁（Fe）的质量分数≦0.003  氯化钠（NaCl）的质量分数≦0.20  pH值（200g/L溶液）6.5-9.5 |

**注：以上年用量为预估用量，年采购量以实际用量为准**