附件：

采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 计量单位 | 年用量（预估） | 技术参数 |
| 聚氯化铝PAC | 千克 | 18000 | 氧化铝(AL2O3)质量分数/%≥28[盐基度](https://baike.so.com/doc/8431512-8751377.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)%30-90密度(20℃)/(g/cm3)≥1.10[水不溶物](https://baike.so.com/doc/2473053-2613831.html%22%20%5Ct%20%22https%3A//baike.so.com/doc/_blank)质量分数/%≤1.5PH(1%水溶液)3.5-5砷(分数%≦0.0015铅(Pb)质量分数As)质量%≦0.006铁(Fe)质量分数%≦5.0 |
| 聚丙烯酰胺PAM | 千克 | 600 | 固含量%≧88.0丙烯酰胺单体含量（干基）%≦0.05溶解时间（离子型）/min≦90溶解时间（非离子型)/min≦120筛余物（1.00mm筛网）≦10筛余物（180um筛网）≧80不容物（离子型）≦2.0不容物（非离子型）≧2.5 |
| 硫代硫酸钠 | 千克 | 300 | 硫代硫酸钠（ Na2S2O3·5H2O）质量分数/%≧98.0水不溶物质量分数/%≦0.03硫化物（以Na2S计）的质量分数≦0.003铁（Fe）的质量分数≦0.003氯化钠（NaCl）的质量分数≦0.20pH值（200g/L溶液）6.5-9.5 |

**注：以上年用量为预估用量，年采购量以实际用量为准**