附件：

**采购清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 规格型号 | 技术参数 |
| 生活垃圾桶 | 60 | 容量240L  尺寸：  745\*595\*1000 | 1、装有塑料把手和2个可移动大轮，操作方便，移动灵活。 2、封闭式带盖结构，避免垃圾遗洒。 3、桶盖填充严密，桶体日久不变形桶口边缘特别加厚。 4、桶身颜色采用绿色，并配有环保标志。桶体与盖采用高密度抗冲击聚乙稀（HDPE）一次注模成型。 5、所用原料为抗热、防冻及防腐蚀化学用品：熔化温度不低120摄氏度，自燃温度不低于350摄氏度及软化温度不低于110摄氏度，耐低温可达零下20-30摄氏度。 6、所有塑料桶必须注入不少于2%的高质量防紫外线原料和5%的颜料色素，以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久。 7、可相互套叠，方便运输，节省空间与费用，广泛适用于各种环境。 |