附件：

采购清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 规格型号 | 技术参数 |
| 钢制候诊椅坐垫 | 500 | 尺寸：  46\*35.5CM | 1. 椅面座垫：椅面为弯曲板坐垫，椅面材质采用优质聚氨酯，耐臭氧、耐老化、耐霉菌、耐低温、耐曲折。  2.椅面座垫特点：无任何有害物质，环保无任何难闻气味。拉力好，不易撕裂。耐腐蚀，抗磨性能好，使用寿命长。没有气孔，防水，不会渗透。皮质柔软，具有与人体皮肤相适的肉感。耐冲性，减震，不易使人体受伤，安全。耐寒性，不易受气温影响，适用于低温的天气。 |
| 钢制候诊椅靠垫 | 500 | 尺寸：  46\*34.5CM | 1. 椅面座垫：椅面为弯曲板坐垫，椅面材质采用优质聚氨酯，耐臭氧、耐老化、耐霉菌、耐低温、耐曲折。  2.椅面座垫特点：无任何有害物质，环保无任何难闻气味。拉力好，不易撕裂。耐腐蚀，抗磨性能好，使用寿命长。没有气孔，防水，不会渗透。皮质柔软，具有与人体皮肤相适的肉感。耐冲性，减震，不易使人体受伤，安全。耐寒性，不易受气温影响，适用于低温的天气。 |

**保修条件及期限：免费质保期为伍年，终身服务（出质保期后，收取适当费用）。**