|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **品名** | **规格型号** | | | **数量** |
| **一、**  **云**  **消**  **费**  **系**  **统** | **联想电脑** | **扬天M6603 I5-9400/4G/1TB/无光驱/19.5LED** | | | **2台** |
| **云消费机** | **0ee1ca52da8dfeb2c406261441021b6** | 工作电源：220VAC±10%；后备电源：≥4小时 功率：3W；重量：3Kg  显示方式：双面3.5寸TFT彩屏/通讯接口：TCP/IP、USB（WIFI、4G移动通讯）  最多台数 ：TCP/IP方式：254台/卡号个数：20亿个，黑名单数2万个，脱机记录条数：5000 条USB、U盘、485、TCP/IP  1、 高清晰语音播报：具有高质量、高清晰的操作语音提示。  2、 多场所应用：适用于食堂、内部超市等。能在各种恶劣的环境下工作，经久耐用。  3、 超大存储量：消费数据实时上传服务器硬盘永久存放并自动备份  4、具有多种消费模式：分为定额消费、输入金额消费（单价）、时段固定消费，级别固定消费等  5、自动汇总报表：按交易类型进行累计报表，含交易类型、交易次数、交易金额、报表时间等。单台设备消费实时总汇，当设置多个消费站点时，可通过管理软件集中管理、分点统计。  6、限次限额模式：具备单笔消费限额、日限额、日限次、时段（餐）限额、时段（餐）限次功能  7、多种报表查询轻松便捷：本机提供最近消费单查询、汇总（累计）报表，日报表，时段(餐别)报表；并可根据起止日期对指定报表进行查询和统计。具备倒序查询交易记录、交易数据汇总等功能，并可打印交易清单及报表。可导出为ExceL、TXT等多种数据格式 | | **2台** |
|  | **10台** |
| **手持终端** | U5JLCN)G5EDTVDIX[DD{4S8 | 1.核心组件：CPU 主频8核Cortex A53 1.25G Hz处理器，内存：1GB DDR3，FLASH：4GB Nand Flash 2。显示器：显示屏5.5英寸，分辨率1280\*720，触摸屏电容式多点触摸屏 3。扫描器：摄像头500W 定焦，内置NFC 4。打印机：打印宽度58mm，打印方式/速度行式打印 50mm/S，5。打印头寿命50Km，纸卷直径42mm 网络段 GSM900/1800 WCDMA2100 TD-SCDMA:B34、B39/FDD-LTE:B1、B3 /TDD-LTE:B38 B39 B40 B41 5、WIFI：内置WIFI 802.11 b.g.n、4G 6、喇叭：单声道1W（可调音量） 音量高达95分贝 7、按键：电源键，扫描键 8、电池：内置7.4V/5200mAh 9、充电器规格：输入：交流100-240V/1.5A 50/60Hz，输出：直流12V 1A 外形尺寸：长209.2mm\*宽87.4mm\*高51.7mm | | **6台** |
| **发卡器** |  |  | **支持 Web端建档发卡，充值** | **2个** |
| **售饭卡** |  | **可按照医院要求进行印刷** | | **2000张** |
| **二、**  门  禁  一  卡  通 | **人行**  **通道**  **摆闸** |  | **1、材质:国标304不锈钢**  **2、上盖厚度：1.26mm**  **3、箱体厚度：0.96mm**  **4、外尺寸：1200长\*280宽\*980高（MM）**  **5、摆臂长：500mm（可定制加长）**  **6、通道宽：≤550mm**  **7、电机：台邦或联谊**  **8、电机寿命：≤800万次2** | | **2台** |
| **嵌入**  **式匝**  **机消**  **费终**  **端** |  | **1、兼容消费机基本功能，适用于班次定值消费应用场合；**  **2、显示方式：3.5寸英寸彩屏液晶显示通讯接口：TCP/IP、USB（选配无线WIFI、4G移动通信）**  **3、卡号个数：20亿个，黑名单数2万 个脱机记录条数：5000条**  **4、感应距离：2-10cm（视卡而定）**  **5、选配扫码支付工作电压：12V/1A；工作电流：400mA使用环境：0～60℃, 20～60%RH储环境：“-20～70℃”, 10～90%RH** | | **2台** |