附件：

采购清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **规格型号** | **技术参数** |
| 三人位候诊椅 | 尺寸：1750\*680\*770 | 1、扶手、脚：采用1.0MMT冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 2、座板：采用1.5MM厚的进口冷扎钢板，除锈处理之后静电喷粉。3、底部横梁：冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度2.5mm，除油除锈后静电喷粉处理喷涂空调户外漆粉，长期不脱落。4、椅垫采用新型聚氨酯共聚和物PU垫，耐臭氧、耐老化、耐霉菌、耐低温、耐曲折，耐磨、防水、无毒。5、每个座板宽：50cm；所有钢材表面经防腐蚀、防锈处理。椅脚采用带螺杆调节脚，可调节座椅的整体的水平稳定性，增大与地面的摩擦，有效防止噪音。其他要求：（1）投标人必须为家具生产厂家，投标人需具备有效期内的 ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书、中国环境标志产品认证证书、ISO14025环境标志国际标准证书、中国环保产品认证证书、国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011 五星认证证书、家具中有害物质限量认证、五星级绿色供应链证书。（2）投标时须提供2020年1月1日以后的投标人送检或抽检的省级或以上检测机构出具的塑粉（检测项至少需包含金属喷漆（塑）涂层附着力不得低于2级、可迁移元素限量铅≤90mg/kg、钡≤500mg/kg））、钢板检测报告。 |
| 四人位候诊椅 | 尺寸：2320\*680\*770 | 1、扶手、脚：采用1.0MMT冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 2、座板：采用1.5MM厚的进口冷扎钢板，除锈处理之后静电喷粉。3、底部横梁：冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度2.5mm，除油除锈后静电喷粉处理喷涂空调户外漆粉，长期不脱落。4、椅垫采用新型聚氨酯共聚和物PU垫，耐臭氧、耐老化、耐霉菌、耐低温、耐曲折，耐磨、防水、无毒。5、每个座板宽：50cm；所有钢材表面经防腐蚀、防锈处理。椅脚采用带螺杆调节脚，可调节座椅的整体的水平稳定性，增大与地面的摩擦，有效防止噪音。其他要求：（1）投标人必须为家具生产厂家，投标人需具备有效期内的 ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书、中国环境标志产品认证证书、ISO14025环境标志国际标准证书、中国环保产品认证证书、国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011 五星认证证书、家具中有害物质限量认证、五星级绿色供应链证书。（2）投标时须提供2020年1月1日以后的投标人送检或抽检的省级或以上检测机构出具的塑粉（检测项至少需包含金属喷漆（塑）涂层附着力不得低于2级、可迁移元素限量铅≤90mg/kg、钡≤500mg/kg））、钢板检测报告。 |
| 五人位候诊椅 | 尺寸：2890\*680\*770 | 1、扶手、脚：采用1.0MMT冷轧钢板冷压成型，表面打磨抛光,除油除锈后静电喷粉/喷油处理。 2、座板：采用1.5MM厚的进口冷扎钢板，除锈处理之后静电喷粉。3、底部横梁：冷轧钢板折压焊接成三角形，厚度2.5mm，除油除锈后静电喷粉处理喷涂空调户外漆粉，长期不脱落。4、椅垫采用新型聚氨酯共聚和物PU垫，耐臭氧、耐老化、耐霉菌、耐低温、耐曲折，耐磨、防水、无毒。5、每个座板宽：50cm；所有钢材表面经防腐蚀、防锈处理。椅脚采用带螺杆调节脚，可调节座椅的整体的水平稳定性，增大与地面的摩擦，有效防止噪音。其他要求：（1）投标人必须为家具生产厂家，投标人需具备有效期内的 ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书、中国环境标志产品认证证书、ISO14025环境标志国际标准证书、中国环保产品认证证书、国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011 五星认证证书、家具中有害物质限量认证、五星级绿色供应链证书。（2）投标时须提供2020年1月1日以后的投标人送检或抽检的省级或以上检测机构出具的塑粉（检测项至少需包含金属喷漆（塑）涂层附着力不得低于2级、可迁移元素限量铅≤90mg/kg、钡≤500mg/kg））、钢板检测报告。 |

**保修条件及期限：免费质保期为伍年，终身服务（出质保期后，收取适当费用）。**

**参考样式：**

