|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格参数 | 备注 |
| 1 | 风机盘管 | 4 | 台 | ★制冷量：2210w；制热量：3500w； |  |
| 风量：340m³/h；静压：30Pa; |
| 输入功率：38W；\*噪音：≤45dB |
| 2 | 风机盘管 | 2 | 台 | ★制冷量：3200w；制热量：5200w； |  |
| 风量：510m³/h；静压：30Pa; |
| 输入功率：55W；\*噪音：≤47dB |
| 3 | 风机盘管 | 1 | 台 | ★制冷量：4150w；制热量：6500w； |  |
| 风量：680m³/h；静压：30Pa; |
| 输入功率：65W；\*噪音：≤47dB |
| 4 | 风机盘管 | 1 | 台 | ★制冷量：5000w；制热量：7870w； |  |
| 风量：850m³/h；静压：30Pa; |
| 输入功率：82W；\*噪音：≤47dB |
| 5 | 风机盘管 | 1 | 台 | ★制冷量：6600w；制热量：10800w； |  |
| 风量：1170m³/h；静压：30Pa; |
| 输入功率：120W；\*噪音：≤47dB |
| 6 | 卡式风机盘管 | 1 | 台 | ★制冷量：9000w；制热量：13500w； |  |
| 风量：1700m³/h；输入功率：124W； |
| 机组重量：47kg；\*噪音：≤47dB |
| 7 | 卡式风机盘管 | 3 | 台 | ★制冷量：10800w；制热量：16200w； |  |
| 风量：2040m³/h；输入功率：150W； |
| 机组重量：48kg；\*噪音：≤47dB |