附件：

（1）工作要求

1.清洗水箱所使用的各种工具必须专用，要有高压冲洗设备、喷洒设备等。各种设备和工具必须保持清洁、维护完好、能有效使用，清洗人员必须穿戴工作服和雨鞋进入水箱，严禁赤脚和穿便服进入。

2.水箱清洗消毒前指定清洗消毒操作流程，并制定具体时间安排，便于医院安排停水时段。

3.水箱清洗过程中发现设施设备有问题需及时提出。

4.水箱清洗后需做到无青苔、污垢,彻底清洗干净后用二氧化氯等消毒剂进行消毒灭菌，消毒剂必须具有有效检验合格证书。

（2）具体工作范围

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 水箱数量 | 水箱体积 | 清洗次数 | 消毒次数 | 备注 |
| 1 | 内科楼8楼 | 1 | 15m³ | 2次清洗/年 | 2次消毒/年 |  |
| 2 | 门诊10楼 | 1 | 20m³ |
| 3 | 新大楼-2楼 | 2 | 50m³ |
| 4 | 新大楼7楼 | 1 | 20m³ |
| 5 | 新大楼17楼 | 1 | 20m³ |